**Механизм резки «МР»1**

****

Технические характеристики

Одно гнездо для установки ножа диаметром **до 140 мм**, длиной оси **до 785 мм**, посадочный диаметр ножа **20 мм**.

Механизм резки с одним гнездом для ножей "МР" 1 устанавливается на столе после механизма резки "МР" 2 по ходу движения ленты.

Возможно использование механизма со столом нарезочным "Восход-СН" 3500 и столами других производителей\*.

\* Возможности установки согласовывается с продавцом.