**Механизм резки «МР»2**

****

Технические характеристики

Два гнезда для установки ножа диаметром **до 140 мм**, длиной оси **до 785 мм**, посадочный диаметр ножа **20 мм**.

Механизм резки "МР"2 предназначен для установки ножей и разметочных дисков. Механизма резки с двумя гнёздами для ножей "МР"2 устанавливается в начале стола. Возможно использование механизма со столом нарезочным "Восход-СН" 3500 и столами других производителей\*.

\*Возможность установки согласовывается с продавцом.