**Установка тестозакаточная для круассанов «Восход-ТЗ-7»**

****

Технические характеристики

|  |  |
| --- | --- |
| Размер основания треугольной тестовой заготовки, мм | 70-210 |
| Толщина тестовой заготовки, мм | 2-8 |
| Масса тестовой заготовки, гр. | 10-350 |
| Рекомендуемое количество витков, не более | 4,5 |
| Производительность, шт/час, не более | 800 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 0,3 |
| Номинальное напряжение, В | 3NPE~380 |
| Габаритные размеры, не более, мм: | 770х500х275 |
| Масса, кг, не более | 40 |

 **Установка тестозакаточная для круассанов «Восход-ТЗ-7»** предназначена для формования тестовых заготовок круассанов и рогаликов из слоеного и сдобного теста.

Настольное исполнение машины и компактные габариты позволят устанавливать как на больших предприятиях, так и в небольших пекарнях.

За счет автоматизации процесса изготовления кондитерских и хлебобулочных изделий повышается производительность труда, обеспечивается повторяемость формы продукта, что положительноскажется на востребованности продукции Вашей торговой марки.

## Конструктивные особенности установки:

* калибровка толщины тестовой заготовки перед сворачиванием;
* дополнительный утяжелитель для повышения плотности сворачивания заготовок большой толщины и массы;
* для облегчения санитарной обработки предусмотрен быстрый и простой демонтаж элементов механизма закатки;
* зона закатки защищена откидывающимся кожухом с предохранителем;
* современные материалы;
* оригинальный дизайн.

## Ориентировочные размеры заготовок для круассанов:

* минимальный размер заготовки круассана – 14 х 90 мм, 4 витка, масса 10 г (размер треугольной тестовой заготовки, основание х высота - 70 х 90 мм) при толщине теста 2 мм.
* максимальный размер заготовки круассана – 65 х 220 мм, 3 витка, масса 350 г (размер треугольной тестовой заготовки, основание х высота – 210 х 335 мм) при толщине раскатанного теста 8 мм.