**Дозатор начинки «Восход-ДН» 2**

****

Технические характеристики

|  |  |
| --- | --- |
| Ширина стола нарезочного для установки дозатора, мм | 700 |
| Производительность: |  |
|   дозировка непрерывная max, л/ч | 200 |
|   дозировка прерывистая из одной трубки, min, г. | 2 |
| Количество рядов отсадки max | 10 |
| Напряжение питания, В | 1NPE~220 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 0,3 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 850x400x750 |
| Масса, кг, не более | 60 |

Дозатор предназначен для работы как в составе стола нарезочного «Восход - СН 3500», так и с другими столами нарезочными и служит для отсаживания начинки (фруктовый джем, заварной крем, маковая начинка) на тестовые заготовки кондитерских изделий на предприятиях хлебопекарной, кондитерской промышленности и в малых пекарнях.

В комплекте поставки дозатора входят шестерни (для работы с гомогенными начинками) и роторы (для работы с начинками с мягкими включениями\*).

## Конструктивные особенности дозатора:

* корпус и бункер выполнены из нержавеющей стали;
* привод дозатора имеет плавную регулировку скорости;
* три режима подачи начинки: фиксированное отсаживание, фиксированное отсаживание с протяжкой, непрерывное отсаживание начинки;
* для удобства обслуживания крепления съемных частей не требуется специальный инструмент;
* предусмотрела установка сменных рабочих органов насосов (ротор или шестерня);
* возможно изменение количества рядов отсадки (менее десяти).

Два бункера из нержавеющей стали по 15 литров каждый. На панели управления дозатором начинки задается скорость вращения роторов, время дозирования.

**Дозатор работает в двух режимах:**

* режим «стол» - управление столом нарезочным осуществляется от панели управления столом.
* режим «дозатор» - дозатор начинки и стол нарезочный работают синхронно и управляются от панели управления дозатора.

\* Массовая доля включений должна составлять не более 20% от массы начинки. Размер включений на должен превышать 5 мм. Перед использованием включения (сушенные сухофрукты, цукаты) рекомендуется залить горячей водой на 20-30 минут для размягчения.