**Калибратор тестовой ленты «Восход-КТ» 700**

****

Технические характеристики

|  |  |
| --- | --- |
| Ширина ленты подающего транспортера, мм | 650 |
| Скорость движения тестовой ленты, м/мин | 1,6 - 4,3 |
| Зазор между валками, мм | 0,5 - 16 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 0,4 |
| Номинальное напряжение, В | 1NPE ~ 220 |
| Габаритные размеры, не более, мм: | 1480х1160х1550 |
| Масса, кг, не более | 260 |

Калибратор тестовой ленты «Восход-КТ» 700 предназначен для калибровки толщины тестовой ленты c целью получения стабильного веса заготовки на выходе нарезочного стола.

Рекомендуется применение в комплекте к столу нарезочному.

## Конструктивные особенности:

* установка толщины калибровки по индикатору;
* автоматическая синхронизация скорости калибратора со скоростью стола нарезочного;
* облегченная установка/снятие скребков очистки поверхности калибровочных валков;
* зона калибровочных валков защищена двумя откидывающимся кожухами с предохранителями;
* напольное исполнение;
* установка на поворотных колесных опорах с фиксатором для мобильного перемещения;
* корпус из нержавеющей стали.